/* Set PACKMODE option for XFH device.
 *
 * Usage: rx SetPackMode <device> compression-mode
 *
 * For example: rx SetPackMode XDH1 BLZW.15
 */

PARSE ARG unit value rest
ADDRESS (''||unit)    /* Arexx wierdness... */
'setoption' 'PACKMODE='||value

